Version 4
SHEET 1 1780 860
WIRE 736 -96 560 -96
WIRE 560 -32 560 -96
WIRE 1360 112 1264 112
WIRE 1392 112 1360 112
WIRE 736 144 736 -96
WIRE 640 192 592 192
WIRE 944 192 832 192
WIRE 992 192 944 192
WIRE 992 224 992 192
WIRE 1264 224 1264 112
WIRE 592 240 592 192
FLAG 592 320 0
FLAG 560 48 0
FLAG 992 304 0
FLAG 944 192 Vout
FLAG 1264 304 0
FLAG 1360 112 Vwave
SYMBOL current 592 320 R180
WINDOW 0 24 80 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
WINDOW 123 24 -28 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName I2
SYMATTR Value SINE(0 1m 5 0)
SYMATTR Value2 AC 1m
SYMBOL voltage 560 -48 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V5
SYMATTR Value {Vcin}
SYMBOL res 976 208 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1
SYMBOL SSI2161 720 192 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL bv 1264 208 R0
SYMATTR InstName B1
SYMATTR Value V=V(Vout)*1000
TEXT -216 -200 Left 2 !.step param vcin list 0 33m 66m 99m 3.3 -.099
TEXT -200 -96 Left 2 !.ac dec 100 1 1G\n;.tran 1
TEXT -216 -232 Left 2 !.include 2164-models.lib
