(module cable_solder_2.5mm^2 (layer F.Cu) (tedit 5CE54BB2)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value cable_solder_2.5mm^2 (at 0.25 4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_poly (pts (xy -5 -5) (xy 5 -5) (xy 5 5) (xy -5 5)) (layer F.Cu) (width 0.1))
  (fp_poly (pts (xy -5 -5) (xy 5 -5) (xy 5 5) (xy -5 5)) (layer B.Cu) (width 0.1))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 6 6) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
