Version 4
SHEET 1 1180 680
WIRE 768 240 192 240
WIRE 192 272 192 240
WIRE 768 272 768 240
WIRE 192 384 192 352
WIRE 768 384 768 352
WIRE 768 432 192 432
WIRE 192 464 192 432
WIRE 768 464 768 432
WIRE 192 576 192 544
WIRE 768 576 768 544
FLAG 192 384 0
FLAG 768 384 0
FLAG 192 576 0
FLAG 768 576 0
SYMBOL res 752 256 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1k
SYMBOL ISO16750-2 192 272 R0
SYMATTR InstName U1
SYMATTR SpiceModel 4-4_12V_SuperimposedAlternatingVoltage
SYMBOL res 752 448 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 1k
SYMBOL ISO16750-2 192 464 R0
SYMATTR InstName U2
SYMATTR SpiceModel 4-4_24V_SuperimposedAlternatingVoltage
TEXT 240 576 Left 2 !.tran 0 600 1u
TEXT 192 136 Left 2 ;For documentation see:\nLTspice Models of ISO 7637-2 & ISO 16750-2 Transients\nhttp://www.linear.com/solutions/7719
TEXT 192 88 Left 4 ;ISO 16750-2 Superimposed Alternating Voltage
