Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE 176 -128 -256 -128
WIRE 240 -128 176 -128
WIRE 176 -48 176 -128
WIRE 240 -48 240 -128
WIRE 176 80 176 32
WIRE 240 80 240 32
WIRE 448 80 336 80
WIRE 512 80 448 80
WIRE -256 112 -256 -128
WIRE 176 112 176 80
WIRE 240 112 240 80
WIRE 512 112 512 80
WIRE 336 128 336 80
WIRE 336 128 288 128
WIRE 336 176 288 176
WIRE 336 224 336 176
WIRE 512 224 512 192
WIRE 512 224 336 224
WIRE -256 256 -256 192
WIRE 176 256 176 192
WIRE 176 256 -256 256
WIRE 240 256 240 192
WIRE 240 256 176 256
WIRE 512 272 512 224
WIRE -256 288 -256 256
FLAG 512 272 0
FLAG -256 288 0
FLAG -256 -128 v+
FLAG 176 80 v1
FLAG 240 80 v2
FLAG 448 80 v3
SYMBOL dpst 240 208 R180
SYMATTR InstName U1
SYMBOL voltage 512 96 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value PULSE(0 1 1 1p 1p 1)
SYMBOL voltage -256 96 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 10
SYMBOL res 160 -64 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 100
SYMBOL res 224 -64 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 100
TEXT -248 -336 Left 2 !.subckt DPST COM1 O1 COM2 O2 POS NEG\nS1 COM1 O1 POS NEG POLESWITCH1\nS2 COM2 O2 POS NEG POLESWITCH2\nL1 POS NEG 1u\n.model POLESWITCH1 SW(Ron=.001 Vt=0.5)\n.model POLESWITCH2 SW(Ron=.001 Vt=0.5)\n.ends
TEXT -240 -376 Left 2 ;DPST Switch
TEXT -256 -456 Left 2 !.tran 3
RECTANGLE Normal 448 -176 -256 -400 2
