Version 4
SHEET 1 1552 680
WIRE 800 -96 128 -96
WIRE 128 -64 128 -96
WIRE 800 -64 800 -96
WIRE 128 48 128 16
WIRE 800 48 800 16
WIRE 800 96 128 96
WIRE 128 128 128 96
WIRE 800 128 800 96
WIRE 128 240 128 208
WIRE 800 240 800 208
FLAG 128 48 0
FLAG 800 48 0
FLAG 128 240 0
FLAG 800 240 0
SYMBOL res 784 -80 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1k
SYMBOL ISO16750-2 128 -64 R0
SYMATTR InstName U1
SYMATTR SpiceModel 4-6-4_12V_LoadDumpWithoutSuppressionTestA
SYMBOL res 784 112 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 1k
SYMBOL ISO16750-2 128 128 R0
SYMATTR InstName U2
SYMATTR SpiceModel 4-6-4_24V_LoadDumpWithoutSuppressionTestA
TEXT 112 296 Left 2 !.tran 0 2 0 1m
TEXT 128 -192 Left 2 ;For documentation see:\nLTspice Models of ISO 7637-2 & ISO 16750-2 Transients\nhttp://www.linear.com/solutions/7719
TEXT 128 -240 Left 4 ;ISO 16750-2 Load Dump Without Centralized Load Dump Protection - Test A
