#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAN.CalculateBaudRate=500000
CAN.CalculateTimeBit=1999.99
CAN.CalculateTimeQuantum=666.6666666666666
CAN.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit,CalculateBaudRate
File.Version=6
I2C1.IPParameters=Timing-I2C
I2C1.Timing-I2C=0x2000090E
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F3
Mcu.IP0=CAN
Mcu.IP1=I2C1
Mcu.IP2=NVIC
Mcu.IP3=RCC
Mcu.IP4=SPI1
Mcu.IP5=SYS
Mcu.IP6=UART4
Mcu.IP7=USART1
Mcu.IPNb=8
Mcu.Name=STM32F303V(B-C)Tx
Mcu.Package=LQFP100
Mcu.Pin0=PE2
Mcu.Pin1=PE3
Mcu.Pin10=PA6
Mcu.Pin11=PA7
Mcu.Pin12=PC4
Mcu.Pin13=PC5
Mcu.Pin14=PE8
Mcu.Pin15=PE9
Mcu.Pin16=PE10
Mcu.Pin17=PE11
Mcu.Pin18=PE12
Mcu.Pin19=PE13
Mcu.Pin2=PE4
Mcu.Pin20=PE14
Mcu.Pin21=PE15
Mcu.Pin22=PA11
Mcu.Pin23=PA12
Mcu.Pin24=PA13
Mcu.Pin25=PA14
Mcu.Pin26=PC10
Mcu.Pin27=PC11
Mcu.Pin28=PB3
Mcu.Pin29=PB6
Mcu.Pin3=PE5
Mcu.Pin30=PB7
Mcu.Pin31=PB8
Mcu.Pin32=PB9
Mcu.Pin33=PE0
Mcu.Pin34=PE1
Mcu.Pin35=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin4=PC14-OSC32_IN
Mcu.Pin5=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin6=PF0-OSC_IN
Mcu.Pin7=PF1-OSC_OUT
Mcu.Pin8=PA0
Mcu.Pin9=PA5
Mcu.PinsNb=36
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F303VCTx
MxCube.Version=6.3.0
MxDb.Version=DB.6.0.30
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_0
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:true\:false\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false
PA0.GPIOParameters=GPIO_Label
PA0.GPIO_Label=B1 [Blue PushButton]
PA0.Locked=true
PA0.Signal=GPIO_Input
PA11.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Mode
PA11.GPIO_Mode=GPIO_MODE_AF_PP
PA11.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PA11.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PA11.Locked=true
PA11.Signal=USB_DM
PA12.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Mode
PA12.GPIO_Mode=GPIO_MODE_AF_PP
PA12.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PA12.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PA12.Locked=true
PA12.Signal=USB_DP
PA13.GPIOParameters=GPIO_Label
PA13.GPIO_Label=SWDIO
PA13.Locked=true
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.GPIOParameters=GPIO_Label
PA14.GPIO_Label=SWCLK
PA14.Locked=true
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA5.GPIOParameters=GPIO_Label
PA5.GPIO_Label=SPI1_SCK [L3GD20_SCL/SPC]
PA5.Locked=true
PA5.Mode=Full_Duplex_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=SPI1_MISO [L3GD20_SA0/SDO]
PA6.Locked=true
PA6.Mode=Full_Duplex_Master
PA6.Signal=SPI1_MISO
PA7.GPIOParameters=GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=SPI1_MISO [L3GD20_SDA/SDI/SDO]
PA7.Locked=true
PA7.Mode=Full_Duplex_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=SWO
PB3.Locked=true
PB3.Signal=SYS_JTDO-TRACESWO
PB6.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_Pu
PB6.GPIO_Label=I2C1_SCL [LSM303DLHC_SCL]
PB6.GPIO_Pu=GPIO_PULLUP
PB6.Locked=true
PB6.Mode=I2C
PB6.Signal=I2C1_SCL
PB7.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_Pu
PB7.GPIO_Label=I2C1_SDA [LSM303DLHC_SDA]
PB7.GPIO_Pu=GPIO_PULLUP
PB7.Locked=true
PB7.Mode=I2C
PB7.Signal=I2C1_SDA
PB8.Locked=true
PB8.Mode=CAN_Activate
PB8.Signal=CAN_RX
PB9.Locked=true
PB9.Mode=CAN_Activate
PB9.Signal=CAN_TX
PC10.Mode=Asynchronous
PC10.Signal=UART4_TX
PC11.Mode=Asynchronous
PC11.Signal=UART4_RX
PC14-OSC32_IN.GPIOParameters=GPIO_Label
PC14-OSC32_IN.GPIO_Label=OSC32_IN
PC14-OSC32_IN.Locked=true
PC14-OSC32_IN.Signal=RCC_OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PC15-OSC32_OUT.GPIO_Label=OSC32_OUT
PC15-OSC32_OUT.Locked=true
PC15-OSC32_OUT.Signal=RCC_OSC32_OUT
PC4.Locked=true
PC4.Mode=Asynchronous
PC4.Signal=USART1_TX
PC5.Locked=true
PC5.Mode=Asynchronous
PC5.Signal=USART1_RX
PE0.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PE0.GPIO_Label=MEMS_INT1 [L3GD20_INT1]
PE0.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_EVT_RISING
PE0.Locked=true
PE0.Signal=GPXTI0
PE1.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PE1.GPIO_Label=MEMS_INT2 [L3GD20_DRDY/INT2]
PE1.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_EVT_RISING
PE1.Locked=true
PE1.Signal=GPXTI1
PE10.GPIOParameters=GPIO_Label
PE10.GPIO_Label=LD5 [Orange Led]
PE10.Locked=true
PE10.Signal=GPIO_Output
PE11.GPIOParameters=GPIO_Label
PE11.GPIO_Label=LD7 [Green Led]
PE11.Locked=true
PE11.Signal=GPIO_Output
PE12.GPIOParameters=GPIO_Label
PE12.GPIO_Label=LD9 [Blue Led]
PE12.Locked=true
PE12.Signal=GPIO_Output
PE13.GPIOParameters=GPIO_Label
PE13.GPIO_Label=LD10 [Red Led]
PE13.Locked=true
PE13.Signal=GPIO_Output
PE14.GPIOParameters=GPIO_Label
PE14.GPIO_Label=LD8 [Orange Led]
PE14.Locked=true
PE14.Signal=GPIO_Output
PE15.GPIOParameters=GPIO_Label
PE15.GPIO_Label=LD6 [Green Led]
PE15.Locked=true
PE15.Signal=GPIO_Output
PE2.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PE2.GPIO_Label=DRDY [LSM303DLHC_DRDY]
PE2.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_EVT_RISING
PE2.Locked=true
PE2.Signal=GPXTI2
PE3.GPIOParameters=GPIO_Label
PE3.GPIO_Label=CS_I2C/SPI [L3GD20_CS_I2C/SPI]
PE3.Locked=true
PE3.Signal=GPIO_Output
PE4.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PE4.GPIO_Label=MEMS_INT3 [LSM303DLHC_INT1]
PE4.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_EVT_RISING
PE4.Locked=true
PE4.Signal=GPXTI4
PE5.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PE5.GPIO_Label=MEMS_INT4 [LSM303DLHC_INT2]
PE5.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_EVT_RISING
PE5.Locked=true
PE5.Signal=GPXTI5
PE8.GPIOParameters=GPIO_Label
PE8.GPIO_Label=LD4 [Blue Led]
PE8.Locked=true
PE8.Signal=GPIO_Output
PE9.GPIOParameters=GPIO_Label
PE9.GPIO_Label=LD3 [Red Led]
PE9.Locked=true
PE9.Signal=GPIO_Output
PF0-OSC_IN.GPIOParameters=GPIO_Label
PF0-OSC_IN.GPIO_Label=OSC_IN
PF0-OSC_IN.Locked=true
PF0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Clock-Source
PF0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PF1-OSC_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PF1-OSC_OUT.GPIO_Label=OSC_OUT
PF1-OSC_OUT.Locked=true
PF1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F303VCTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F3 V1.11.3
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=steal_from_this.ioc
ProjectManager.ProjectName=steal_from_this
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,4-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,5-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,6-MX_CAN_Init-CAN-false-HAL-true,7-MX_UART4_Init-UART4-false-HAL-true
RCC.ADC12outputFreq_Value=48000000
RCC.ADC34outputFreq_Value=48000000
RCC.AHBFreq_Value=48000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=24000000
RCC.APB1TimFreq_Value=48000000
RCC.APB2Freq_Value=48000000
RCC.APB2TimFreq_Value=48000000
RCC.CortexFreq_Value=48000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=48000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=48000000
RCC.HSEPLLFreq_Value=8000000
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.HSIPLLFreq_Value=4000000
RCC.HSI_VALUE=8000000
RCC.I2C1Freq_Value=8000000
RCC.I2C2Freq_Value=8000000
RCC.I2SClocksFreq_Value=48000000
RCC.IPParameters=ADC12outputFreq_Value,ADC34outputFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSEPLLFreq_Value,HSE_VALUE,HSIPLLFreq_Value,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2C2Freq_Value,I2SClocksFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,PLLSourceVirtual,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSourceVirtual,TIM1Freq_Value,TIM2Freq_Value,TIM8Freq_Value,UART4Freq_Value,UART5Freq_Value,USART1Freq_Value,USART2Freq_Value,USART3Freq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=40000
RCC.MCOFreq_Value=48000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=48000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=24000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL6
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.RTCFreq_Value=40000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=250000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=48000000
RCC.SYSCLKSourceVirtual=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TIM1Freq_Value=48000000
RCC.TIM2Freq_Value=48000000
RCC.TIM8Freq_Value=48000000
RCC.UART4Freq_Value=24000000
RCC.UART5Freq_Value=24000000
RCC.USART1Freq_Value=48000000
RCC.USART2Freq_Value=24000000
RCC.USART3Freq_Value=24000000
RCC.USBFreq_Value=48000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
SH.GPXTI0.0=GPIO_EXTI0
SH.GPXTI0.ConfNb=1
SH.GPXTI1.0=GPIO_EXTI1
SH.GPXTI1.ConfNb=1
SH.GPXTI2.0=GPIO_EXTI2
SH.GPXTI2.ConfNb=1
SH.GPXTI4.0=GPIO_EXTI4
SH.GPXTI4.ConfNb=1
SH.GPXTI5.0=GPIO_EXTI5
SH.GPXTI5.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_4
SPI1.BaudRatePrescaler-Full_Duplex_Master=SPI_BAUDRATEPRESCALER_2
SPI1.CalculateBaudRate=12.0 MBits/s
SPI1.CalculateBaudRate-Full_Duplex_Master=24.0 MBits/s
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler,CalculateBaudRate-Full_Duplex_Master,BaudRatePrescaler-Full_Duplex_Master,Mode-Full_Duplex_Master,Mode,VirtualType,Direction
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.Mode-Full_Duplex_Master=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
USART1.BaudRate=115200
USART1.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous,BaudRate
USART1.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=STM32F3DISCOVERY
boardIOC=true
isbadioc=false
