(module flatstift_6.35mm (layer F.Cu) (tedit 5CDE7991)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value flatstift_6.35mm (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_poly (pts (xy -4.7 -2.02) (xy 4.6 -2.01) (xy 4.6 2.03) (xy -4.7 2.02)) (layer F.Mask) (width 0.1))
  (fp_poly (pts (xy 5 -2.5) (xy -5 -2.5) (xy -5 2.5) (xy 5 2.5)) (layer F.Cu) (width 0.1))
  (fp_poly (pts (xy 5 -2.5) (xy -5 -2.5) (xy -5 2.5) (xy 5 2.5)) (layer B.Cu) (width 0.1))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.5 0 180) (size 4 4) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.5 0) (size 4 4) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
