(module Fan_120mm (layer F.Cu) (tedit 5CD96DC3)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Fan_120mm (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -60 -60) (end 60 -60) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 60 -60) (end 60 60) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 60 60) (end -60 60) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -60 60) (end -60 -60) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_circle (center -52.5 -52.5) (end -48.5 -52.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_circle (center -52.5 52.5) (end -52.5 48.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_circle (center 52.5 52.5) (end 48.5 52.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_circle (center 52.5 -52.5) (end 52.5 -48.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole circle (at -52.5 -52.5) (size 8 8) (drill 4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -52.5 52.5 90) (size 8 8) (drill 4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 52.5 52.5 180) (size 8 8) (drill 4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 52.5 -52.5 270) (size 8 8) (drill 4) (layers *.Cu *.Mask))
)
