Version 4
SHEET 1 1056 680
WIRE 336 0 176 0
WIRE 528 0 416 0
WIRE 800 0 528 0
WIRE 976 0 800 0
WIRE 528 48 528 0
WIRE 976 128 976 0
WIRE 528 144 528 112
WIRE 176 272 176 0
WIRE 528 272 528 224
WIRE 528 272 176 272
WIRE 976 272 976 208
WIRE 976 272 528 272
WIRE 528 304 528 272
FLAG 528 304 0
FLAG 800 0 Vut
SYMBOL voltage 976 112 R0
WINDOW 123 24 124 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value ""
SYMATTR Value2 AC 1
SYMBOL ind 320 16 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 5 56 VBottom 2
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 5µ
SYMBOL cap 512 48 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 0.1µ
SYMBOL res 512 128 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 50
TEXT 174 328 Left 2 !.ac dec 100 10k 100Meg
