(module LTO100_round_holes (layer F.Cu) (tedit 5CDE59AF)
  (fp_text reference REF** (at -0.1 0.92) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LTO100_round_holes (at -0.26 -1.18) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7.88 -2.54) (end 7.88 -2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.88 2.54) (end 7.88 -2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.88 2.54) (end -7.88 2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.88 2.54) (end -7.88 -2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.88 2.54) (end -7.88 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.88 -2.54) (end 7.88 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.88 2.54) (end 7.88 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.88 2.54) (end -7.88 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 5 5) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 5 5) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_THT.3dshapes/TO-247-2_Vertical.step
    (offset (xyz -5.5 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
