Version 4
SHEET 1 1412 680
WIRE 432 -112 -576 -112
WIRE 432 -48 432 -112
WIRE 432 112 432 32
WIRE 432 112 272 112
WIRE 96 128 0 128
WIRE 176 128 96 128
WIRE 96 144 96 128
WIRE 0 160 0 128
WIRE 272 160 272 112
WIRE 432 160 432 112
WIRE -576 176 -576 -112
WIRE 176 176 176 128
WIRE 224 176 176 176
WIRE 224 224 176 224
WIRE 0 256 0 240
WIRE 176 256 176 224
WIRE 176 256 0 256
WIRE 272 288 272 240
WIRE 432 288 432 240
WIRE 432 288 272 288
WIRE 432 368 432 288
WIRE -576 512 -576 256
WIRE -80 512 -576 512
WIRE 432 512 432 448
WIRE 432 512 -80 512
WIRE -80 560 -80 512
FLAG -80 560 0
FLAG 96 144 0
SYMBOL sw 272 144 R0
WINDOW 3 -167 114 Left 2
SYMATTR InstName S1
SYMATTR Value THE_SWITCH_MODEL_DUDE
SYMBOL voltage 0 256 R180
WINDOW 0 24 96 Left 2
WINDOW 3 24 16 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value PULSE(0 1 0 1p 1p 1 2)
SYMBOL voltage -576 160 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 12
SYMBOL res 416 -64 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 100
SYMBOL res 416 144 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 100
SYMBOL res 416 352 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 100
TEXT 536 200 Left 2 !.model THE_SWITCH_MODEL_DUDE SW(Ron=1 Roff=1Meg Vt=0.5 Vh=.4)
TEXT -610 584 Left 2 !.tran 10
