(module Fan_92mm (layer F.Cu) (tedit 5CDE78C5)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Fan_92mm (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -46 -46) (end 46 -46) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 46 -46) (end 46 46) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 46 46) (end -46 46) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -46 46) (end -46 -46) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_circle (center -41.25 -41.25) (end -37.25 -41.25) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_circle (center -41.25 41.25) (end -41.25 37.25) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_circle (center 41.25 41.25) (end 37.25 41.25) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_circle (center 41.25 -41.25) (end 41.25 -37.25) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -41.25 -41.25) (size 4.3 4.3) (drill 4.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -41.25 41.25 90) (size 4.3 4.3) (drill 4.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 41.15 41.25 180) (size 4.3 4.3) (drill 4.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 41.15 -41.25 270) (size 4.3 4.3) (drill 4.3) (layers *.Cu *.Mask))
)
