Version 4
SHEET 1 1940 680
WIRE 80 -320 -16 -320
WIRE 80 -272 80 -320
WIRE 80 -192 32 -192
WIRE 80 -160 80 -192
WIRE -16 -144 -16 -320
WIRE 32 -144 32 -192
WIRE -352 -96 -576 -96
WIRE -32 -96 -272 -96
WIRE 464 -96 48 -96
WIRE 464 16 464 -96
WIRE -576 176 -576 -96
WIRE 464 208 464 96
WIRE 464 352 464 288
WIRE 592 352 464 352
WIRE 464 368 464 352
WIRE 592 368 592 352
WIRE 864 384 640 384
WIRE 864 416 864 384
WIRE 672 432 640 432
WIRE 672 480 672 432
WIRE -576 512 -576 256
WIRE -80 512 -576 512
WIRE 464 512 464 448
WIRE 464 512 -80 512
WIRE 592 512 592 448
WIRE 592 512 464 512
WIRE 864 528 864 496
WIRE -80 560 -80 512
FLAG -80 560 0
FLAG 80 -160 0
FLAG 672 480 0
FLAG 864 528 0
SYMBOL voltage -576 160 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 12
SYMBOL ind -368 -80 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 5 56 VBottom 2
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 5µ
SYMBOL sw 64 -96 R90
SYMATTR InstName S2
SYMATTR Value MY_SWITCH
SYMBOL voltage 80 -288 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value PULSE(1 0 1p 0 0 1 0 1)
SYMBOL ind 448 0 R0
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 100m
SYMBOL res 448 192 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 6
SYMBOL res 448 352 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 100
SYMBOL sw 592 464 R180
WINDOW 3 -176 121 Left 2
SYMATTR InstName S1
SYMATTR Value MY_SWITCH
SYMBOL voltage 864 400 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value 0
TEXT 712 -248 Left 2 !.model MY_SWITCH SW(Ron=1 Roff=1Meg Vt=0.5 Vh=.4)
TEXT -554 -344 Left 2 !.tran 1u
